|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KITÖLTENDŐ ADATOK | | | | | | | | | | |
| Projekt NEVE + CÍME | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. | | | | | | | | | |
| Lapostető szigetelő (szakkivitelező) neve | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. | | | | | | | | | |
| Műszaki kontakt: | név | | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. | | | | telefonszám | | | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| Ajánlatkérés célja: |  | árajánlat kérés | | | |  | | | megrendelés | |
| Projekt státusza: |  | tervezés alatt | | | |  | | | kivitelezés előtt/alatt | |
| Lapostető kivitelezés várható ideje: | | | | év | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. | | | hónap | | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
|  | | | | | | | | | | |
| SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK | | | | | | | | | | |
| 1. Tető alaprajz: Hőszigetelendő felület körül határolva: - födém vízszintes hőszigetelése / attikafal függőleges hőszigetelése készül előbb - attika hőszigetelés vastagsága: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. cm Lefolyók / oldalkifolyók / ereszcsatorna helye Felépítmények helye Lejtésviszonyok ábrázolása | | | | | | | | | | |
| 1. Metszet rajzok + rétegrendi kiírás: Hőszigetelés legkisebb vastagsága lefolyási pontnál (pl.: 22cm) Lejtés mértéke (pl.: 2,5%) Anyagminőség (pl.: AT-N100 vagy GRAFIT150 . . .)  Lejtésviszonyok ábrázolása | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| KISOKOS | | | | | | | | | | |

Lejtésképzés – **LK**:

a tetőfödémnek nincs lejtése lejtéskialakítás teljes felületen

Lejtés korrekció – **LKR**:

a tetőfödém lejtéssel rendelkezik, mértéke: összefolyók között pontralejtő elemek

2,0%  2,5%  3,0%  egyéb

|  |
| --- |
| **Megjegyzés:** Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |